1.一氧化氮治疗仪

用于婴幼儿肺动脉高压、低氧性呼吸衰竭等，以及儿童肺动脉高压、急性呼吸窘迫综合征（ARDS）、严重右心功能障碍等急重症的治疗。

2.婴儿辐射台

有培养箱和辐射台二合一功能。
3.婴儿培养箱

温度控制精度：箱内、皮肤控制精度均≤0.3℃  箱温波动≤0.25℃；箱内温度控制范围；23.0-37.0℃，湿度控制要求：控制范围40-95% ，精准度≤1%。

4.近红外脑氧监护仪

对脑及其他组织进行连续、无创、实时的氧合代谢和血流动力学多参数联合监测。要求能满足新生儿脑损伤评估、先天性心脏病手术监测手术中连续监测脑氧、儿童颅脑外伤诊断辅助判断外伤后脑部的氧供情况、脑炎和脑膜炎监测监测脑部炎症过程中脑氧代谢的变化。
5.无创血流动力学监测

功能要求：通过无创和微创监测模式实现实时连续血液动力学监测。无创和微创模式均无需专属耗材。
6.经颅磁刺激仪（双通道）

要求双通道,配置运动诱发电位检查模块：可实时同步记录多靶肌MEP，可用于在治疗中进行电生理安全监测。软件能提供自动阈值检测功能。

7.3D腹腔镜

模块化全高清3D摄像平台：摄像主机使用年限≥10年，可处理3D 和2D 画面信号，集成图文工作站功能，可术中录像。

全高清3D电子镜（与主机同一品牌）

高亮度LED冷光源：（与主机同一品牌）

气腹机40L（与主机同一品牌）灌流模式支持成人和儿童。

监视器32寸以上全高清医用液晶监视器，支持3D/2D图像显示。
8.脑电测量系统

评价新生儿脑发育成熟度、评价新生儿脑损伤的程度判断远期神经发育预后、评价药物对脑功能的影响（镇静剂、抗惊厥剂）提高危重新生儿的监护质量、能实现监测危重阶段脑功能状态、早期发现脑功能变化以及变化趋势、及时发现亚临床癫痫发作与癫痫持续状态、早期发现脑功能变化以及变化趋势、早期发现,诊断新生儿脑病(缺血缺氧性脑病,颅内出血)、在可逆脑功能损伤阶段及时救治患儿、指导治疗，评估疗效；评价药物对脑功能的影响。

血液成分分离机

用于血液内裤，具备单个核细胞（外周干细胞）的采集，治疗性血浆置换等功能，适用于各类恶性血液病的造血干细胞移植、中毒、重症肝炎、高胆红素血症等疾病的治疗。
