技术参数

1、 麻醉车技术参数
1. 外形参考尺寸：850mm×520mm×1600mm，尺寸偏差≤10mm。
2.车身配置要求:1个分类式脚踏污物桶，5个透明药盒，1个搁物盘，1个活动抽板（写字板），1个透明文件盒，2个小药盒，2个中药盒，1个大药盒。
★3.脚踏开盖式污物桶：采用ABS塑钢材质注塑成型制作，外形圆滑平顺，脚踏开盖灵活、方便，双桶方便垃圾区分。
4.推车在台面上装5个透明药盒，可放置麻醉药品；搁物盘，方便操作，增加工作空间。
活动抽板（写字板）：隐藏式副工作台，有效延展工作台面使用空间。
小药盒参考尺寸:558mm×408mm×63mm(可自由分格)
中药盒参考尺寸:558mm×408mm×125mm(可自由分格)
大药盒参考尺寸:558mm×408mm×195mm(可自由分格）
5.车体内要求装有四层抽屉，2只小号抽屉（屉高70mm）、2只中号抽屉（屉高140mm）、1只大号抽屉（屉高280mm，方便大号输液瓶可直立放置）。抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架、抽屉塑料药盘和活动分格板组成；大、中、小三种药盘均能移出使用；
6.抽屉滑道采用三节式静音滑道，有自锁功能，活页采用排版式活页,抽拉时静音、平稳、无倾斜、无下垂等现象。
★7.工作台面板为ABS工程塑料,模具注塑一次成型,材料抗腐蚀抗撞击,不起皮,不掉粉,不浸色,表面美观，经久耐用,，手感舒适。不锈钢围栏高度约为55mm，可防止物品滚落，便于清洁。主要由台面板、底板、柜体、写字板、抽屉盒、药盒、文件盒、垃圾箱、立柱嵌角等（工程塑料），立柱、抽屉盒框（铝合金件），抽屉、抽屉板（碳钢喷塑件），围栏、输液杆、内复台面板（不锈钢件）等组成；整体组合拼装式，结构新颖、实用；
8. 脚轮采用优质5寸双面高强度静音万向轮，可防杂物缠绕，负载强度高，推行灵活、耐磨损、无噪音，其中两只带刹车。


2、 抢救车技术参数
1. 外形参考尺寸790mm*660mm*940mm，尺寸偏差≤20mm
2.配色：蓝色。
3.推车立柱采用高强度铝合金型材，侧板与背板采用厚度为4mm优质工业铝塑板，整体搭配合理，外形美观，左侧带铝合金扶手，推行轻便；
5.台面及底座采用ABS高级工程塑料一次性注塑成型，台面三方带ABS围栏，外表光洁、美观；
6.抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架、抽屉塑料药盘和活动分隔板组成，抽屉面板和框架为钢制结构，抽屉拉手为ABS弧形拉手；
7.抽屉采用优质三节静音滑槽，有效伸缩距离为60cm,确保抽屉能够完全拉出，便于使用，后方带自锁功能；
8.抽屉分为三种规格，内置三种不同规格的活动式塑料筐，塑料筐高度大约200mm（大号）；100mm（中号）；50mm（小号），每只塑料筐承重≥60Kg。三种规格的抽屉可以根据科室的要求进行多种组合；
★9.抽屉内部配置标准ABS塑料活动式隔条，用户可以根据需要进行自由组合（ABS塑料活动式隔条既能实现平均分隔，也能实现异形分隔），并配置标准的标识牌，可对每一分隔进行标识，实现物品放置分类明确、标识明确。充分提升药品存放量，改善医院形象；
10.整车配置二个中号抽屉，带排锁控制，抽屉下方设置放物平台，平台配置三方围栏，方便物品堆放；
11.整车配置4只4寸静音轮，外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观；其中2只脚轮配置刹车。
12.功能附件配置：除颤仪支架、一次性安全锁、心肺复苏板、文件盒、写字板。


3、 治疗车技术参数
1.参考规格：760×500×925mm。
2.材料：ABS材料。
3.产品工艺：所有部件均为模具一体注塑成型，采用组装式，具有灵活拆装，维修保养方便等优点，无需专门工具就可以根据需要，跟换零部件。
4.颜色：灰白色
工程注塑一体成型下凹式台面、层板，整车为上下两层，层板材料厚度≥5mm，单块层板板材质量≥3.0KG。
5.上层面板配二个可拆卸抽屉，内配模具一体成型的隔板卡槽，三块活动隔板分四个活动小格；隔板高度≥87mm，抽屉外侧设模具一体成型的抽屉拉手。
6.上层配有扶手，半圆型扶手底部设密封板防止藏污纳垢，上、下层配有ABS圆管护栏,护栏连接口设加强筋，提高护栏的整体承重能力。
★7.立柱采用注塑成型内螺纹上连接丝口和外螺纹下连接丝口，立柱内内壁处设≥6条加强筋，提高立柱的承重和抗撞击力。
8.功能及附件配置：
标配：车体同颜色、ABS材质的挂扣式大、小桶各1个，小桶规格：250×200×150mm，大桶规格：≈250×200×390mm
标配车体同颜色ABS材质的卡扣式物品架1个，规格：≈330×220×50 mm

四、气管插管车
2. 外形参考尺寸740mm*520mm*940mm，尺寸偏差≤20mm
2.配色：蓝色。
3.推车立柱采用高强度铝合金型材，侧板与背板采用厚度为4mm优质工业铝塑板，整体搭配合理，外形美观，左侧带铝合金扶手，推行轻便；
5.台面及底座采用ABS高级工程塑料一次性注塑成型，台面三方带ABS围栏，外表光洁、美观；
6.抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架、抽屉塑料药盘和活动分隔板组成，抽屉面板和框架为钢制结构，抽屉拉手为ABS弧形拉手；
7.抽屉采用优质三节静音滑槽，有效伸缩距离大，确保抽屉能够完全拉出，便于使用，后方带自锁功能；
8.抽屉分为三种规格，内置三种不同规格的活动式塑料筐，塑料筐高度大约200mm（大号）；100mm（中号）；50mm（小号），每只塑料筐承重≥60Kg。三种规格的抽屉可以根据科室的要求进行多种组合；
[bookmark: _GoBack]★9.抽屉内部配置标准ABS塑料活动式隔条，用户可以根据需要进行自由组合（ABS塑料活动式隔条既能实现平均分隔，也能实现异形分隔），并配置标准的标识牌，可对每一分隔进行标识，实现物品放置分类明确、标识明确。
10.抽屉带排锁控制，抽屉下方设置放物平台，平台配置三方围栏，方便物品堆放；
11.整车配置4只4寸静音轮，外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观；其中2只脚轮配置刹车。
12.功能附件配置：除颤仪支架、一次性安全锁、心肺复苏板、文件盒、写字板、输液架。
