附件1：
项目1：自动洗胃机
一、参数
1. 绝对压力值：47-67KPa
2. 自动洗胃压力：47-55KPa
3. 自动洗胃进液量：≤350ml/次
4. 自动洗胃吸液量：≤450ml/次
5. 自动洗胃周期：<40s
6. 工作噪音：≤65dB(A)
7. 工作电源：AC220V±10%、50HZ±2%
8. 输入功率≤80VA
9. 体积：≤400*340*190mm
10. 净重：≤9.2kg
11. 动态数字压力显示
12. 具有进出胃液量平衡功能
13. 具有自动压力反馈控制系统
14. 具有强力换向防堵结构，机器无堵塞、卡死现象
15. 具有压力、液量双重安全保护，确保患者安全
16. 具有进出胃液路分离控制结构，有效防止交叉感染

二、配置清单：
1、主机1台
2、一次性洗胃包3套
3、防尘堵4个
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