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	标段
	名称
	分类
	数量
	最高单价限价
（元）
	备注

	
	
	
	
	更正前
	正更后
	该标段耗材需要提供样品
耗材的数量以采购人实际需求为准，据实结算

	B
	一次性射频等离子
手术刀头（1）
	耗材
	1（暂估）
	1200
	1400
	

	
	一次性射频等离子
手术刀头（2）
	
	1（暂估）
	1400
	1960
	

	
	一次性射频等离子
手术刀头（3）
	
	1（暂估）
	1960
	1200
	



（二）耗材参数
	
	
	技术要求

	序号
	耗材名称
	更正前
	更正后

	1
	一次性射频等离子手术刀头（1）
	1.适用于甲状腺切除术，具有切割、止血、凝固、剥离、夹持、吸引于一体。带有滴注吸引通道，不焦痂、不粘刀、不产生烟雾，配合专用主机使用，低温更高效。解剖器输出对术后缝合伤口有明显平整度低温切割，对处理甲状腺和喉返神经有效保护，手柄长度≤30.0㎜，工作端长度≤132.0㎜，电极丝长度≤8.3㎜。
	1.应用于扁桃体/腺样体切除术，UPPP和CAUP手术，具有吸引，切割，止血功能，易接触后鼻处的增生组织，刀头部有折弯标志，更易折弯：工作长度≤122mm，绝缘头直径φ≤4.4mm，弯曲角度≤30°。

	2
	一次性射频等离子手术刀头（2）
	1.应用于扁桃体/腺样体切除术，UPPP和CAUP手术，具有吸引，切割，止血功能，易接触后鼻处的增生组织，刀头部有折弯标志，更易折弯：工作长度≤122mm，绝缘头直径φ≤4.4mm，弯曲角度≤30°。
	1.用于鼻颅底，鼻部肿瘤：手柄长度≤166.0mm，工作端长度≤150.0mm，绝缘头直径≤4.5mm。具有滴注、吸引通道，液体双通路进出，外钢管特殊材质，可方便折弯。

	3
	一次性射频等离子手术刀头（3）
	1.用于鼻颅底，鼻部肿瘤：手柄长度≤166.0mm，工作端长度≤150.0mm，绝缘头直径≤4.5mm。具有滴注、吸引通道，液体双通路进出，外钢管特殊材质，可方便折弯。
	1.适用于甲状腺切除术，具有切割、止血、凝固、剥离、夹持、吸引于一体。带有滴注吸引通道，不焦痂、不粘刀、不产生烟雾，配合专用主机使用，低温更高效。解剖器输出对术后缝合伤口有明显平整度低温切割，对处理甲状腺和喉返神经有效保护，手柄长度≤30.0㎜，工作端长度≤132.0㎜，电极丝长度≤8.3㎜。




