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附件1：
A包：
一、防辐射衣
▲1、前面铅当量： ≥0.75mmPb ，背面铅当量： ≥ 0.25mmPb ;
▲2、内部材料采用进口超薄、超柔、超轻、超轻铅防护材料，金属微粒分布均匀，保证防护层不游离、不断层 、可靠耐用、不脆化硬化、抗老化强，具有高弹性柔软度，抗拉伸性能强 ;
3、表面材料采用对人体无毒无害防水面料，结实耐用，环保染色，无异味，防水≥2000，防泼水≥4级，抗皱 、抗静电、拒油、拒污 ;
4、工艺要求：裁剪设计遵循人体工程学，使重量分布合理，穿着更舒适，分体防护衣上衣两侧整体裁剪无针孔，裙子加松紧更贴合腰部曲线，有效分担防护衣重
量，采用优质尼龙粘扣不扎皮肤。可量身订制，按要求绣字。
5、尺寸：有S、M、L、XL等尺码可选，也可量身定制。
6、提供实物照片。
7、列出详细配置清单。


2、 防辐射围领
▲1、铅当量≥0. 75mmPb.
▲2、内部材料采用进口超薄、超柔、超轻、超轻铅防护材料，金属微粒分布均匀，保证防护层不游离、不断层、可靠耐用、不脆化硬化、抗老化强，具有高弹性柔软度，抗拉伸性能强。
3、 表面材料采用对人体无毒无害防水面料，结实耐
用，环保染色，无异味，防水≥2000，防泼水4级，抗皱 、抗静电、拒油、拒污。
4、结构：大领设计，尼龙粘扣连接。
5、提供实物照片。
6、列出详细配置清单。

附件2：  技术参数偏离表 
请各供应商根据所投产品参数，对照采购技术参数要求认真、逐项、如实填写                                                    
	序号
	采购技术参数要求
	投标文件技术响应
	偏离概述
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注：1.表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标文件技术响应栏”一列中写明技术参数。
2.序号应对应该产品在技术参数中的序号。
3.供应商所供的参数信息必须要与设备技术支持资料（包括投标产品技术白皮书或检测报告或图纸或印刷宣传彩页或性能参数说明等）一致，后附产品技术资料，不提供又无法证明相关参数的按照不响应/负偏离处理。
4.技术响应栏中经院内评审专家组认定完全复制采购技术参数要求的给予扣减技术分处理。
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