附件1：
A包：监护仪参数

★商务条款（不满足一票否决）：质保年限≥5年，使用年限≥10年

1 整机要求：
1.1 整机无风扇，配置提手,方便移动。 
1.2 ★屏幕电容屏，触屏操作。
1.3 内置锂电池，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。
1.4 安全类型：除颤CF型。
2 监测参数：
2.1 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。
2.2 ★支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。
2.3 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者。
2.4 心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。
2.5 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。
2.6 支持≥25种心律失常分析,包括房颤分析。
2.7 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。
2.8 提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，提供24小时血压统计结果。
2.9 ★配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压30~290mmH。
3 系统功能：
3.1 支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。
3.2 支持监护仪进入夜间模式，演示模式和待机模式。 
3.3 提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。
4 单台配置要求：
主机                 1台
血氧导联线           1套
血压袖带及导联       1套
心电导联             1套
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附件2：  技术参数偏离表 
请各供应商根据所投产品参数，对照采购技术参数要求认真、逐项、如实填写                                                    
	序号
	采购技术参数要求
	投标文件技术响应
	偏离概述

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
	
	
	

	
	
	
	


注：1.表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标文件技术响应栏”一列中写明技术参数。
2.序号应对应该产品在技术参数中的序号。
3.供应商所供的参数信息必须要与设备技术支持资料（包括投标产品技术白皮书或检测报告或图纸或印刷宣传彩页或性能参数说明等）一致，后附产品技术资料，不提供又无法证明相关参数的按照不响应/负偏离处理。
4.技术响应栏中经院内评审专家组认定完全复制采购技术参数要求的给予扣减技术分处理。

1

